Travaux Dirigés

Cours de réseaux de Première Année —IUT Services et Réseaux de Communication—

Transmission synchrone, Généralités

Bruno Gauthier - gauthier@univ-mlv.fr

� Exercice 1. (Asynchrone/Synchrone) Rappeler le principe des transmissions asynchrones et synchrones.

� Exercice 2. (Abonnement) Établir le diagramme des différents échanges de la procédure suivante d’achats – par correspondance – de documentation :

• la première étape consiste à s’abonner en s’acquittant des droits d’entrée pour consulter le catalogue ;

• nous effectuons trois différents achats séparés qui sont tour à tour réalisés ; • nous effectuons ensuite deux achats groupés ;

• nous effectuons une commande incomplète, qui ne peut être correctement validée ;

• enfin, nous recevons une lettre de rappel signifiant la fin de notre période d’abonnement que nous refusons de renouveler.

Cette transmission s’effectue-t-elle en mode connecté ou non-connecté ?

� Exercice 3. (Procédure BSC) Pourquoi la procédure BSC est-elle considérée comme une procédure orientée caractère ?

� Exercice 4. (Procédure HDLC) Pourquoi la procédure HDLC est-elle considérée comme une procédure orientée bit ?

� Exercice 5. (Bits de contrôle) Évaluer le taux de bits de contrôle dans une transmission asynchrone et dans une transmission synchrone BSC d’un octet (même question pour une transmission de 512 octets).

� Exercice 6. (Transmission BSC) Quelle est la taille de la fenêtre dans une procédure BSC ?

� Exercice 7. (Liaison BSC point à point) Soit deux stations A et B reliées en point à point et utilisant une procédure BSC. La station A doit envoyer “texte 1” à la station B et la station B veut envoyer “texte 2” à A. La transmission des données n’est pas parfaite et la station A doit réémettre son message. Dessiner le diagramme d’échanges entre A et B.

� Exercice 8. (Liaison BSC multipoint) Plusieurs terminaux synchrones A, B et C sont reliés à un ordinateur central et utilisent une procédure BSC multipoint. L’ordinateur central veut envoyer le même fichier de 3 000 caractères aux trois terminaux. Chaque bloc de données émis contient 1 000 caractères de données. En supposant que la transmission s’effectue sans erreur, donner le diagramme des échanges entre l’ordinateur et les trois terminaux.

� Exercice 9. (Transmission BSC) Calculer l’intervalle de temps t_d séparant la transmission de deux trames BSC consécutives comportant chacune 256 octets de données (sans en-tête). La capacité du canal de transmission est de 19 200 bit/s et le temps de propagation sur la ligne est égal à 2 ms (on néglige les temps de traitement des trames par les émetteurs et les récepteurs).