Travaux Dirigés

Cours de réseaux de Première Année —IUT Services et Réseaux de Communication—

Transmission en bande de base

Bruno Gauthier - gauthier@univ-mlv.fr

� Exercice 1. (Codage en ligne du signal numérique) Représentez le signal binaire 0100001010000100001 en bande de base codé selon les codes :

a) NRZ (No Return to Zero) ; b) NRZI ;

c) biphase ou Manchester ;

d) biphase différentiel ou Manchester différentiel ; e) Miller ;

f) bipolaire simple.

� Exercice 2. (Codage Manchester) La suite de signaux représentée ci-dessous est du code Manchester. Marquer les instants significatifs et décoder la suite de bits.

� Exercice 3. (Codage en ligne Manchester et Miller)

1. Soit un signal continu transmis en bande de base et en permanence égal à 1. Coder ce signal en code Miller. Indiquer deux avantages de ce codage.

2. Mêmes questions pour coder un 0 en code Manchester.

� Exercice 4.

1. Déterminer l’octet donnant un signal (codé en Manchester) pour lequel les changements d’états sont les plus rapprochés. Calculer la fréquence de ce signal par rapport à celle de l’horloge.

2. Mêmes questions pour un signal codé en Miller.

3. Commentez ces résultats.

� Exercice 5. (Parité) La transmission d’un caractère ASCII délivre la séquence suivante : 01101001. Quelle est la parité utilisée ? Quel est le caractère correspondant ?

En parité impaire, on désire transmettre le caractère ‘A’ codé sur 7 bits. Que vaut le bit de parité ?

� Exercice 6. (Débit binaire) Les blocs de données d’un réseau ont une longueur de 1518 octets. Calculez la durée d’émission d’un bloc de données si le débit du réseau est de 100 Mbps.

� Exercice 7. (Volume transmis) Quel est le volume maximal (en kilo-octets) transmis en une journée supposée de 6 heures par les lignes suivantes ?

• transfix à 9 600 bit/s ;

• canal B de Numéris.

� Exercice 8. (Rapport signal/bruit) Appliquez la formule de Shannon pour déterminer la capacité maximale théorique d’un canal dont la bande passante est de 300-3400Hz et le rapport signal à bruit est de 30dB.