Travaux Dirigés

Cours de réseaux de Première Année —IUT Services et Réseaux de Communication—

Transmission en bande porteuse

Bruno Gauthier - gauthier@univ-mlv.fr

� Exercice 1. (Modem V27) Sachant que le modem V27 adopte la modulation de phase suivante :

Tribit Phase 001 0 000 45 010 90 011 135 111 180 110 225 100 270 101 315

• donner la valence de la modulation et représenter graphiquement sa constellation ;

• déduire une relation sur le débit ;

• dessiner l’onde modulée correspondante à la séquence binaire 010111100001010.

� Exercice 2. (Vitesse de transmission) Sachant que le RTC présente une vitesse de modulation maximale de 6 200 bauds, calculer la vitesse maximale de transmission si l’on utilise une modulation à huit états.

� Exercice 3. (Volume à stocker) Dans un système à disque compact, chaque canal stéréo est échantillonné à 44.1 kHz avec une résolution binaire de 16 bits par échantillon.

• Déterminer le nombre de bits à stocker sur le disque pour l’enregistrement de la 9^{ème} symphonie de Beethoven supposée être d’une durée de 75 minutes ;

• sachant que 192 bits de données sont encodés sur 588 bits sur le disque (données, contrôle et correction d’erreurs), quel est le nombre de bits stockés ?